
Załącznik nr 4.1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna - Laptop Typ A - 15 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Stan urządzenia
	Fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, kompletne i wolne od wad
	

	Typ urządzenia
	Komputer przenośny typu notebook do zastosowań biznesowych i pracy biurowej
	

	Przekątna ekranu
	Minimum 16,0"
	

	Rozdzielczość
	Minimum 1920 × 1200 pikseli, format 16:10
	

	Typ matrycy
	IPS lub technologia równoważna
	

	Powierzchnia ekranu
	Matowa / anti-glare
	

	Jasność
	Minimum 300 cd/m²
	

	Częstotliwość odświeżania
	Minimum 60 Hz
	

	Ochrona wzroku
	Funkcja ograniczająca emisję światła niebieskiego lub rozwiązanie równoważne
	

	Masa
	Maksymalnie 1,8 kg
	

	Grubość
	Maksymalnie 20 mm
	

	Wytrzymałość konstrukcji
	Konstrukcja przystosowana do codziennej pracy biurowej, odporna na typowe obciążenia eksploatacyjne
	

	Procesor
	Procesor x86-64 klasy mobilnej/biznesowej ze zintegrowaną jednostką NPU, o parametrach nie gorszych niż Intel Core Ultra 5 225U lub równoważny
	

	Liczba rdzeni CPU
	Minimum 12 rdzeni
	

	Liczba wątków CPU
	Minimum 14
	

	Maksymalne taktowanie CPU
	Minimum 4,8 GHz
	

	Pamięć cache CPU
	Minimum 12 MB
	

	NPU
	Zintegrowana jednostka NPU do lokalnego przetwarzania AI
	

	Obsługa AI
	Obsługa lokalnych funkcji AI z wykorzystaniem sprzętowej akceleracji NPU
	

	Grafika
	Zintegrowany układ graficzny obsługujący DirectX 12 lub nowszy
	

	Pamięć RAM
	Minimum 16 GB
	

	Typ RAM
	DDR5 lub równoważna
	

	Szybkość RAM
	Minimum 5600 MT/s
	

	Gniazda RAM
	Minimum 2 gniazda SO-DIMM umożliwiające rozbudowę
	

	Maksymalna pamięć RAM
	Możliwość rozbudowy do minimum 64 GB
	

	Typ dysku
	SSD M.2 NVMe
	

	Pojemność SSD
	Minimum 512 GB
	

	Interfejs SSD
	Minimum PCIe 4.0 ×4
	

	Rozbudowa dysków
	Możliwość instalacji drugiego wewnętrznego dysku SSD M.2 NVMe
	

	Kamera
	Wbudowana kamera minimum Full HD 1080p
	

	Prywatność kamery
	Fizyczna przesłona kamery
	

	Mikrofony
	Minimum 2 wbudowane mikrofony
	

	Głośniki
	Wbudowane głośniki stereo
	

	Klawiatura
	Pełnowymiarowa klawiatura z wydzieloną sekcją numeryczną
	

	Podświetlenie klawiatury
	Wymagane
	

	Touchpad
	Wbudowany gładzik wielodotykowy
	

	Ethernet
	Minimum 1 × RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s
	

	Wi-Fi
	Minimum Wi-Fi 6, IEEE 802.11ax
	

	Bluetooth
	Minimum Bluetooth 5.2
	

	Thunderbolt / USB-C
	Minimum 1 × Thunderbolt 4 40 Gb/s oraz 1 × USB-C 10 Gb/s, z obsługą DisplayPort i Power Delivery
	

	USB-A
	Minimum 2 × USB-A USB 3.2 Gen 1
	

	HDMI
	Minimum 1 × HDMI z obsługą obrazu 4K
	

	Audio
	Minimum 1 × gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe 3,5 mm
	

	Czytnik kart
	Wbudowany czytnik kart SD
	

	Typ baterii
	Litowo-polimerowa lub litowo-jonowa
	

	Pojemność baterii
	Minimum 45 Wh
	

	Zasilacz
	Oryginalny zasilacz producenta USB-C, minimum 65 W
	

	Zakres zasilania
	100–240 V AC, 50/60 Hz
	

	TPM
	TPM 2.0 sprzętowy lub firmware TPM
	

	Secure Boot
	Obsługa Secure Boot
	

	Windows Hello
	Obsługa mechanizmów uwierzytelniania systemu Windows
	

	UEFI / BIOS
	Możliwość ustawienia hasła administratora UEFI/BIOS
	

	Blokada fizyczna
	Gniazdo Kensington lub równoważne
	

	System operacyjny
	Microsoft Windows 11 Pro 64-bit PL, fabrycznie zainstalowany i aktywowany
	

	Licencja systemu
	Licencja przypisana do urządzenia zgodnie z zasadami producenta systemu
	

	Integracja z domeną
	Obsługa dołączenia do domeny Active Directory
	

	Sterowniki
	Dostępne na stronie producenta urządzenia
	

	Aktualizacje BIOS/UEFI
	Producent zapewnia możliwość pobierania aktualizacji BIOS/UEFI
	

	ENERGY STAR
	Certyfikat ENERGY STAR lub równoważny
	

	EPEAT
	EPEAT Gold lub równoważna deklaracja środowiskowa
	

	Zgodność środowiskowa
	Zgodność co najmniej z RoHS i wymaganiami właściwych przepisów UE
	

	Numer seryjny
	Fabryczny numer seryjny umożliwiający identyfikację urządzenia i gwarancji
	

	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta typu OnSite
	

	Serwis
	Możliwość zgłoszenia awarii do producenta lub autoryzowanego serwisu
	

	Zasilacz i przewód
	Oryginalny zasilacz i wymagane przewody w komplecie
	

	Kompletność
	Wszystkie elementy wymagane do uruchomienia i normalnego użytkowania urządzenia muszą być zawarte w cenie
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 15 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty


Załącznik nr 4.2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna - Laptop Typ B - 2 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Typ urządzenia
	Komputer przenośny (laptop) klasy biznesowej
	

	Ekran
	16 cali, matryca IPS, matowa, podświetlenie LED
	

	Rozdzielczość ekranu
	Minimum 1920 × 1200 pikseli (WUXGA)
	

	Proporcje ekranu
	16:10
	

	Jasność ekranu
	Minimum 300 cd/m²
	

	Procesor
	Intel Core Ultra 7 258V lub równoważny, minimum 8 rdzeni fizycznych, architektura 64-bit
	

	Pamięć RAM
	Minimum 32 GB LPDDR5X
	

	Dysk
	SSD minimum 512 GB, NVMe PCIe
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana, obsługująca akcelerację grafiki i multimediów
	

	Łączność bezprzewodowa
	Wi-Fi 6E (802.11ax) lub nowszy
	

	Bluetooth
	Minimum 5.3
	

	Karta sieciowa LAN
	Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mb/s
	

	Porty USB-A
	Minimum 2 porty USB-A
	

	Porty USB-C
	Minimum 2 porty USB-C z obsługą Thunderbolt 4
	

	Wyjście obrazu
	HDMI, minimum 2.0
	

	Kamera
	Wbudowana kamera Full HD 1080p z obsługą podczerwieni (IR)
	

	Mikrofon
	Wbudowany
	

	Głośniki
	Wbudowane, stereo
	

	Klawiatura
	Pełnowymiarowa, podświetlana, z wydzielonym blokiem numerycznym
	

	Urządzenie wskazujące
	Touchpad lub równoważne
	

	Czytnik linii papilarnych
	Wbudowany
	

	Zabezpieczenia
	TPM 2.0, Secure Boot, obsługa Windows Hello
	

	Akumulator
	Minimum 64 Wh
	

	Zasilacz
	Minimum 65 W, ładowanie przez USB-C
	

	System operacyjny
	Windows 11 Pro 64-bit PL, fabrycznie zainstalowany i aktywowany
	

	Kompatybilność
	Możliwość dołączenia do domeny Active Directory oraz zarządzania przez Microsoft Intune
	

	Waga
	Maksymalnie 1,8 kg
	

	Obudowa
	Konstrukcja biznesowa, pokrywa wykonana z aluminium lub materiału o równoważnej trwałości
	

	Certyfikaty
	ENERGY STAR, EPEAT Gold lub równoważne
	

	Stan urządzenia
	Fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane
	

	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy, serwis w miejscu użytkowania (OnSite)
	

	Wyposażenie
	Laptop, oryginalny zasilacz, dokumentacja producenta
	

	Urządzenia równoważne
	Dopuszczalne, pod warunkiem spełnienia wszystkich minimalnych wymagań technicznych
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 2 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Załącznik nr 4.3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna - Laptop Typ C - 2 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Typ urządzenia
	Komputer przenośny (laptop)
	

	Przeznaczenie
	Mobilny terminal do pracy z aplikacjami i systemami informatycznymi
	

	Ekran
	14 cali, matowy, z podświetleniem LED
	

	Rozdzielczość ekranu
	Minimum 1920 × 1080 pikseli (Full HD) lub 1920 × 1200 (WUXGA)
	

	Procesor
	Minimum 4 rdzenie fizyczne, architektura 64-bit, kompatybilny z Windows 11 Pro
	

	Pamięć RAM
	Minimum 8 GB
	

	Dysk
	SSD minimum 256 GB
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana
	

	Łączność bezprzewodowa
	Wi-Fi 6 (802.11ax) lub nowszy
	

	Bluetooth
	Minimum 5.0
	

	Karta sieciowa LAN
	Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mb/s lub dołączony adapter USB–LAN
	

	Porty USB
	Minimum 2 porty USB, w tym minimum 1 × USB-C
	

	Wyjście obrazu
	HDMI lub USB-C z obsługą obrazu
	

	Kamera
	Wbudowana kamera internetowa
	

	Dźwięk
	Wbudowany mikrofon i głośniki
	

	Klawiatura
	Układ QWERTY, możliwość wprowadzania polskich znaków
	

	Touchpad
	Wbudowany
	

	Akumulator
	Wbudowany, umożliwiający pracę bez zasilania sieciowego
	

	Zasilacz
	Fabryczny, dołączony do zestawu
	

	System operacyjny
	Windows 11 Pro 64-bit, fabrycznie zainstalowany i aktywowany
	

	Zabezpieczenia
	TPM 2.0, Secure Boot
	

	Kompatybilność
	Możliwość dołączenia do domeny Active Directory
	

	Stan urządzenia
	Fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany
	

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	

	Wyposażenie
	Laptop, zasilacz, dokumentacja producenta
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 2 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty


Załącznik nr 4.4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna - Torba Typ A - 19 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Typ
	Torba typu Topload przeznaczona do przenoszenia notebooka
	

	Kompatybilność
	Notebook o przekątnej ekranu do 16"
	

	Komora notebooka
	Dedykowana, oddzielna i wyściełana komora zabezpieczająca notebook
	

	Maks. wymiary notebooka
	Komora umożliwiająca umieszczenie notebooka o wymiarach co najmniej 380 × 260 × 30 mm
	

	Materiał
	Poliester, materiał PET pochodzący z recyklingu lub materiał o nie gorszej trwałości
	

	Kolor
	Czarny / ciemny, odpowiedni do zastosowań biurowych
	

	Akcesoria
	Oddzielna przestrzeń umożliwiająca przenoszenie zasilacza, myszy, przewodów i innych akcesoriów
	

	Dokumenty
	Przestrzeń umożliwiająca przenoszenie dokumentów
	

	Kieszenie
	Minimum 2 dodatkowe kieszenie zewnętrzne na akcesoria
	

	Zamknięcie
	Zamki błyskawiczne
	

	Pasek na ramię
	Regulowany i odpinany
	

	Uchwyt
	Minimum jeden uchwyt/rączka do przenoszenia torby w dłoni
	

	Pas bagażowy
	Pasek umożliwiający zamocowanie torby na uchwycie walizki
	

	Waga
	Maksymalnie 0,6 kg
	

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	

	Stan
	Produkt fabrycznie nowy, nieużywany
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 19 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty


Załącznik nr 4.5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna - Mysz Typ A - 11 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Typ myszy
	Optyczna
	

	Łączność
	Bezprzewodowa
	

	Tryb komunikacji
	2,4 GHz
	

	Odbiornik
	Nano odbiornik USB
	

	Sensor
	Optyczny
	

	Rozdzielczość
	min. 1000 DPI
	

	Liczba przycisków
	min. 3
	

	Rolka przewijania
	Tak
	

	Zasięg bezprzewodowy
	min. 10 m
	

	Zasilanie
	1 × bateria AA
	

	Czas pracy na baterii
	min. 12 miesięcy według deklaracji producenta
	

	Tryb oszczędzania energii
	Tak
	

	Wyłącznik zasilania
	Tak
	

	Profil myszy
	Uniwersalny, dla osób prawo- i leworęcznych
	

	Konstrukcja
	Kompaktowa
	

	Interfejs odbiornika
	USB-A
	

	Instalacja
	Plug & Play
	

	Masa
	maks. 80 g z baterią
	

	Wymiary
	ok. 100 × 60 × 40 mm
	

	Kolor
	Szary
	

	Obsługiwane systemy
	Windows 10/11, macOS, ChromeOS, Linux
	

	Wyposażenie
	Mysz, odbiornik USB 2,4 GHz, bateria AA
	

	Gwarancja
	min. 24 miesiące
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 11 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty


Załącznik nr 4.6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna - Mysz Typ B – 4 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Typ myszy
	Optyczna
	

	Łączność
	Bezprzewodowa i przewodowa
	

	Tryby komunikacji
	min. 3: 2,4 GHz, Bluetooth oraz USB
	

	Bluetooth
	min. Bluetooth 5.0
	

	Sensor
	Optyczny klasy PixArt PAW3311 lub równoważny
	

	Maksymalna rozdzielczość
	min. 12 000 DPI
	

	Zakres rozdzielczości
	min. 200–12 000 DPI
	

	Częstotliwość próbkowania
	min. 1000 Hz
	

	Maksymalna szybkość śledzenia
	min. 300 IPS
	

	Akceleracja
	min. 35 G
	

	Liczba przycisków
	min. 6
	

	Programowalne przyciski
	min. 6
	

	Obsługa makr
	Tak
	

	Typ przełączników
	Mechaniczne
	

	Żywotność przełączników
	min. 90 mln kliknięć
	

	Pamięć wbudowana
	Tak
	

	Regulacja DPI
	Tak
	

	Zasięg bezprzewodowy
	min. 10 m
	

	Akumulator
	Wbudowany, min. 400 mAh
	

	Czas pracy na akumulatorze
	do 80 godzin
	

	Podświetlenie
	Tak, wielotrybowe
	

	Ślizgacze
	PTFE
	

	Materiał obudowy
	ABS
	

	Złącza
	USB-A / USB-C
	

	Przewód
	Odłączany, długość min. 1,8 m
	

	Masa
	maks. 60 g
	

	Wymiary
	ok. 123 × 63 × 40 mm
	

	Kolor
	Czarny
	

	Oprogramowanie
	Dedykowane oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia
	

	Obsługiwane systemy
	Windows 10/11, Linux, Android
	

	Wyposażenie
	Odbiornik USB 2,4 GHz, przewód USB-A – USB-C
	

	Gwarancja
	min. 24 miesiące
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 4 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty



Załącznik nr 4.7
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna - Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz – 11 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Zestaw
	klawiatura + mysz
	

	Łączność
	bezprzewodowa 2,4 GHz
	

	Odbiornik
	pojedynczy odbiornik USB dla klawiatury i myszy
	

	Klawiatura
	pełnowymiarowa
	

	Blok numeryczny
	wymagany
	

	Układ
	QWERTY, odpowiedni do użytkowania w Polsce
	

	Klawisze funkcyjne/multimedialne
	wymagane
	

	Mysz
	optyczna, minimum 1000 DPI
	

	Liczba przycisków myszy
	minimum 3 + rolka
	

	Zasięg
	minimum 10 m
	

	Zasilanie
	bateryjne, baterie w zestawie
	

	Cicha praca
	wymagane rozwiązanie ograniczające hałas klawiszy i przycisków myszy
	

	Kompatybilność
	Windows 11
	

	Kolor
	czarny/grafitowy
	

	Gwarancja
	minimum 24 miesiące
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 11 szt.
	Netto w zł
	

	
	Butto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty


Załącznik nr 4.8
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna - Klawiatura Typ B - 1 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Typ klawiatury
	Mechaniczna, niskoprofilowa
	

	Rozmiar
	TKL (Tenkeyless), ok. 80%, bez bloku numerycznego
	

	Liczba klawiszy
	min. 87
	

	Układ klawiszy
	ANSI / US
	

	Typ przełączników
	Mechaniczne, liniowe, niskoprofilowe, wyciszone (Silent)
	

	Siła aktywacji
	maks. 40 gf
	

	Punkt aktywacji
	maks. 1,5 mm
	

	Żywotność przełączników
	min. 50 mln naciśnięć
	

	Wymiana przełączników
	Hot Swap – możliwość wymiany bez lutowania
	

	Konstrukcja
	Gasket Mount lub równoważna konstrukcja redukująca drgania
	

	Łączność bezprzewodowa
	2,4 GHz oraz Bluetooth
	

	Łączność przewodowa
	USB
	

	Złącze klawiatury
	USB-C
	

	Zasięg bezprzewodowy
	min. 10 m
	

	Akumulator
	wbudowany, min. 3000 mAh
	

	Częstotliwość próbkowania
	min. 1000 Hz
	

	Czas reakcji
	maks. 1 ms
	

	Anti-Ghosting
	Tak
	

	N-Key Rollover
	Tak
	

	Podświetlenie
	RGB, wielotrybowe
	

	Klawisze multimedialne
	Tak
	

	Obsługa makr
	Tak
	

	Profile użytkownika
	Tak
	

	Pamięć wbudowana
	Tak
	

	Regulacja nachylenia
	Tak, składane nóżki
	

	Przewód
	Odłączany USB, długość min. 1,5 m
	

	Kolor
	Czarny
	

	Maksymalne wymiary
	ok. 358 × 133 × 25 mm
	

	Maksymalna masa
	ok. 750 g
	

	Obsługiwane systemy
	Windows 10/11, Linux, macOS, Android
	

	Wyposażenie
	odbiornik USB 2,4 GHz, przewód USB, adapter USB-A/USB-C, narzędzie do demontażu klawiszy/przełączników
	

	Gwarancja
	min. 24 miesiące
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty


Załącznik nr 4.9
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna - Ekran Typ A – 10 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Typ urządzenia
	Monitor LCD LED przeznaczony do pracy biurowej
	

	Przekątna ekranu
	minimum 23,8”
	

	Typ matrycy
	IPS lub równoważna, matowa
	

	Rozdzielczość
	minimum 1920 × 1080 (Full HD)
	

	Format obrazu
	16:9
	

	Częstotliwość odświeżania
	minimum 100 Hz
	

	Jasność
	minimum 300 cd/m²
	

	Kontrast statyczny
	minimum 1500:1
	

	Kąty widzenia
	minimum 178° w pionie i poziomie
	

	HDMI
	minimum 1 × HDMI
	

	DisplayPort
	minimum 1 × DisplayPort IN
	

	USB-C
	minimum 1 × USB-C umożliwiający jednoczesne przesyłanie obrazu, danych oraz zasilanie/ładowanie podłączonego notebooka
	

	Power Delivery
	minimum 65 W przez USB-C
	

	Hub USB
	minimum 4 porty USB do podłączania urządzeń peryferyjnych, w tym minimum 2 × USB-A
	

	Sieć LAN
	minimum 1 × RJ-45, dostęp do sieci LAN dla notebooka podłączonego do monitora przez USB-C
	

	Wyjście obrazu
	DisplayPort OUT z możliwością podłączenia kolejnego monitora (Daisy Chain/MST)
	

	Audio
	wbudowane głośniki stereo
	

	Wyjście audio
	gniazdo słuchawkowe
	

	Regulacja wysokości
	minimum 150 mm
	

	Regulacja pochylenia
	wymagana, co najmniej w zakresie od -5° do +20°
	

	Obrót ekranu
	możliwość obrotu podstawy w lewo i prawo
	

	Pivot
	możliwość obrotu ekranu do orientacji pionowej
	

	Montaż VESA
	minimum VESA 100 × 100 mm
	

	Ergonomia obrazu
	technologia Flicker Free lub równoważna ograniczająca migotanie obrazu
	

	Zarządzanie przewodami
	system prowadzenia/organizacji przewodów w podstawie monitora
	

	Kolor
	czarny lub grafitowy
	

	Zasilacz
	wbudowany w monitor
	

	Kable w zestawie
	przewód zasilający, przewód HDMI oraz przewód USB-C umożliwiający przesyłanie obrazu, danych i zasilanie notebooka zgodnie z wymaganiami monitora
	

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy
	

	Stan urządzenia
	fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek UE
	

	Wymagania funkcjonalne
	Monitor musi umożliwiać wykorzystanie go jako stacji dokującej dla notebooka. Po podłączeniu notebooka jednym przewodem USB-C użytkownik musi mieć możliwość jednoczesnego:
wyświetlania obrazu na monitorze,
ładowania notebooka mocą minimum 65 W,
korzystania z przewodowej sieci LAN poprzez port RJ-45 monitora,
korzystania z urządzeń podłączonych do huba USB monitora,
podłączenia dodatkowego monitora poprzez DisplayPort OUT.

Hub USB monitora musi umożliwiać podłączenie typowych urządzeń wykorzystywanych na stanowisku biurowym, w szczególności klawiatury, myszy, czytnika/karty do podpisu kwalifikowanego oraz pamięci USB.
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 10 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty



Załącznik nr 4.10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna – Ekran Typ B – 1 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Typ urządzenia
	Monitor LCD LED przeznaczony do pracy biurowej, z funkcją stacji dokującej USB-C
	

	Przekątna ekranu
	minimum 27"
	

	Typ matrycy
	IPS lub równoważna, matowa
	

	Rozdzielczość
	minimum 2560 × 1440 (QHD)
	

	Format obrazu
	16:9
	

	Częstotliwość odświeżania
	minimum 100 Hz
	

	Jasność
	minimum 350 cd/m²
	

	Kąty widzenia
	minimum 178°/178°
	

	HDMI
	minimum 1 × HDMI
	

	DisplayPort
	minimum 1 × DisplayPort IN
	

	DisplayPort OUT
	minimum 1 × DisplayPort OUT, możliwość podłączenia kolejnego monitora
	

	USB-C
	minimum 1 × USB-C umożliwiający jednoczesne przesyłanie obrazu, danych i zasilania
	

	Power Delivery
	minimum 90 W przez USB-C
	

	Hub USB
	minimum 4 porty USB downstream, w tym minimum 2 × USB-A
	

	LAN
	minimum 1 × RJ-45 Gigabit Ethernet, dostępny dla notebooka przez USB-C
	

	KVM
	wbudowana funkcja KVM umożliwiająca współdzielenie urządzeń USB pomiędzy podłączonymi komputerami
	

	Głośniki
	wbudowane głośniki stereo
	

	Wyjście audio
	wymagane
	

	Regulacja wysokości
	minimum 150 mm
	

	Regulacja pochylenia
	minimum od -5° do +20°
	

	Obrót podstawy
	możliwość obrotu monitora w lewo i prawo
	

	Pivot
	możliwość obrotu ekranu do orientacji pionowej
	

	VESA
	minimum 100 × 100 mm
	

	Ochrona wzroku
	Flicker Free oraz redukcja światła niebieskiego lub rozwiązania równoważne
	

	Zarządzanie przewodami
	system organizacji/prowadzenia przewodów
	

	Zasilacz
	wbudowany w monitor
	

	Kolor
	czarny/grafitowy
	

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy
	

	Stan
	fabrycznie nowy, nieużywany
	

	Funkcja stacji dokującej
	Monitor musi umożliwiać podłączenie kompatybilnego notebooka jednym przewodem USB-C, zapewniając jednocześnie:

obraz QHD + ładowanie notebooka min. 90 W + dostęp do LAN RJ-45 + dostęp do urządzeń podłączonych do huba USB monitora.

Hub USB powinien umożliwiać wykorzystanie typowych urządzeń peryferyjnych stanowiska biurowego, w szczególności klawiatury, myszy, czytnika/karty do podpisu kwalifikowanego oraz pamięci USB.
	

	Wymagane przewody
	W zestawie muszą znajdować się co najmniej:

przewód zasilający,
przewód USB-C ↔ USB-C obsługujący obraz, transmisję danych oraz Power Delivery zgodnie z parametrami monitora,
przewód HDMI.

Dostarczony zestaw musi umożliwiać uruchomienie monitora i podłączenie notebooka bez konieczności zakupu dodatkowego przewodu USB-C.
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty


Załącznik nr 4.11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna - Ekran Typ C – 1 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Przekątna ekranu
	min. 29"
	

	Typ matrycy
	IPS
	

	Format obrazu
	21:9
	

	Rozdzielczość natywna
	min. 2560 × 1080 px (WFHD)
	

	Częstotliwość odświeżania
	min. 100 Hz
	

	Czas reakcji
	maks. 5 ms (GtG)
	

	Jasność typowa
	min. 250 cd/m²
	

	Kontrast statyczny
	min. 1000:1
	

	Kąty widzenia
	min. 178° w pionie i 178° w poziomie
	

	Liczba wyświetlanych kolorów
	min. 16,7 mln
	

	Pokrycie przestrzeni barw
	min. 99% sRGB
	

	HDR
	Obsługa HDR10
	

	Redukcja rozmycia ruchu
	Tak
	

	Redukcja migotania obrazu
	Tak
	

	Tryb ochrony wzroku / Reader Mode
	Tak
	

	Automatyczne przełączanie źródła sygnału
	Tak
	

	HDMI
	min. 1 × HDMI
	

	DisplayPort
	min. 1 × DisplayPort
	

	Standard DisplayPort
	min. DP 1.4
	

	Wyjście słuchawkowe
	Tak
	

	Montaż VESA
	Tak, 100 × 100 mm
	

	Regulacja monitora
	Regulacja kąta nachylenia
	

	Konstrukcja
	Wąskie obramowanie ekranu z minimum 3 stron
	

	Kolor
	Czarny
	

	Maksymalny pobór mocy typowy
	22 W
	

	Wymiary z podstawą
	ok. 688,5 × 408,7 × 220 mm
	

	Masa z podstawą
	maks. 5,1 kg
	

	Wyposażenie
	Przewód HDMI
	

	Gwarancja
	min. 24 miesiące
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty


Załącznik nr 4.12
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna – Przełącznik sieciowy Typ A – 2 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Typ urządzenia
	Kompaktowy, zarządzalny przełącznik sieciowy
	

	Liczba portów
	minimum 5 × RJ-45
	

	Prędkość portów
	wszystkie porty minimum 2,5 Gb/s (2.5 GbE)
	

	Obsługiwane prędkości
	automatyczna negocjacja prędkości połączenia
	

	Zarządzanie
	zarządzanie przez centralny system/kontroler sieciowy
	

	VLAN
	obsługa sieci VLAN IEEE 802.1Q
	

	Zarządzanie portami
	możliwość konfiguracji poszczególnych portów, w tym przypisywania sieci VLAN
	

	Zasilanie
	możliwość zasilania przełącznika przez PoE
	

	Alternatywne zasilanie
	możliwość zasilania za pomocą USB-C
	

	Chłodzenie
	pasywne, bezwentylatorowe
	

	Zastosowanie
	praca wewnątrz pomieszczeń, możliwość instalacji na biurku lub w punkcie dystrybucyjnym
	

	Sygnalizacja
	diody LED informujące co najmniej o stanie urządzenia/połączeń
	

	Gwarancja
	minimum 24 miesiące
	

	Stan
	urządzenie fabrycznie nowe i nieużywane
	

	Integracja z istniejącą infrastrukturą
	Wymagana jest możliwość podłączenia, adopcji, konfiguracji oraz centralnego zarządzania oferowanym urządzeniem z poziomu posiadanej przez Zamawiającego konsoli UniFi lub Omada, bez konieczności zakupu dodatkowego kontrolera, systemu zarządzającego lub dodatkowych licencji.

System musi umożliwiać co najmniej monitoring stanu urządzenia i portów, konfigurację portów oraz przypisywanie sieci VLAN.

Wymaganie wynika z konieczności ujednolicenia infrastruktury sieciowej Zamawiającego oraz wykorzystania posiadanych systemów centralnego zarządzania.
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 2 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty


Załącznik nr 4.13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna – Przełącznik sieciowy Typ B – 3 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Typ urządzenia
	Zarządzalny przełącznik sieciowy warstwy 2 (Layer 2), przeznaczony do pracy w sieci LAN
	

	Liczba portów RJ-45
	Minimum 16 × RJ-45
	

	Prędkość portów RJ-45
	Wszystkie porty minimum 10/100/1000 Mb/s (Gigabit Ethernet)
	

	Porty uplink
	Minimum 2 × SFP 1 Gb/s
	

	Obsługiwane prędkości
	Automatyczna negocjacja prędkości połączenia
	

	Porty PoE
	Minimum 8 portów RJ-45 obsługujących PoE/PoE+ zgodnie z IEEE 802.3af/at
	

	Budżet zasilania PoE
	Minimum 42 W łącznej mocy dostępnej dla urządzeń PoE
	

	Zarządzanie
	Zarządzanie poprzez centralny system/kontroler sieciowy
	

	VLAN
	Obsługa sieci VLAN IEEE 802.1Q
	

	Zarządzanie portami
	Możliwość indywidualnej konfiguracji portów, przypisywania VLAN oraz włączania i wyłączania funkcji PoE
	

	Funkcje sieciowe
	Obsługa STP/RSTP, agregacji łączy LACP, IGMP Snooping, LLDP oraz port mirroring
	

	Przepustowość przełączania
	Minimum 36 Gb/s
	

	Przepustowość non-blocking
	Minimum 18 Gb/s
	

	Zasilanie
	Zasilanie sieciowe 100–240 V AC, 50/60 Hz, wewnętrzny zasilacz
	

	Chłodzenie
	Pasywne, bezwentylatorowe
	

	Montaż
	Możliwość montażu w standardowej szafie Rack 19", wysokość maksymalnie 1U
	

	Wyświetlacz
	Wbudowany wyświetlacz informujący o stanie urządzenia
	

	Sygnalizacja
	Diody LED informujące co najmniej o stanie urządzenia, aktywności portów, prędkości połączenia oraz zasilaniu PoE
	

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	

	Stan
	Urządzenie fabrycznie nowe i nieużywane
	

	Integracja z istniejącą infrastrukturą
	Wymagana jest możliwość podłączenia, adopcji, konfiguracji oraz centralnego zarządzania oferowanym urządzeniem z poziomu posiadanej przez Zamawiającego konsoli UniFi, bez konieczności zakupu dodatkowego kontrolera, systemu zarządzającego lub dodatkowych licencji. System musi umożliwiać co najmniej monitoring stanu urządzenia i portów, konfigurację portów, przypisywanie sieci VLAN oraz zarządzanie zasilaniem PoE. Wymaganie wynika z konieczności zapewnienia kompatybilności z istniejącą infrastrukturą sieciową Zamawiającego oraz wykorzystania posiadanego systemu centralnego zarządzania.
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 3 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty
Załacznik nr 4.14

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja – Most sieciowy Wi-Fi – Ethernet Typ A – 3 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Typ urządzenia
	Bezprzewodowy most sieciowy Wi-Fi – Ethernet
	

	Zastosowanie
	Podłączenie urządzenia wyposażonego w interfejs Ethernet RJ45 do istniejącej sieci poprzez Wi-Fi
	

	Interfejs przewodowy
	minimum 1 × RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s
	

	Łączność bezprzewodowa
	minimum Wi-Fi 5 (802.11ac)
	

	Pasmo pracy
	5 GHz
	

	Maks. szybkość radiowa
	minimum 866 Mb/s
	

	Tryb pracy
	Bezprzewodowy klient/bridge umożliwiający przekazanie połączenia sieciowego do portu Ethernet
	

	Zasilanie
	PoE
	

	PoE na porcie LAN
	Obsługa wyjścia PoE umożliwiającego zasilanie kompatybilnego urządzenia końcowego
	

	Zarządzanie
	Centralne zarządzanie i monitoring z poziomu UniFi Network
	

	Integracja
	Możliwość adopcji do istniejącego środowiska UniFi Network Zamawiającego
	

	Bezpieczeństwo
	Obsługa WPA2/WPA3
	

	Montaż
	Elementy montażowe przewidziane przez producenta
	

	Zastosowanie wewnętrzne/zewnętrzne
	Urządzenie przystosowane minimum do zastosowania przewidzianego przez producenta dla modelu referencyjnego
	

	Gwarancja
	minimum 12 miesięcy
	

	Integracja z istniejącą infrastrukturą
	Zamawiający posiada i eksploatuje środowisko zarządzania siecią UniFi Network. Oferowane urządzenia muszą umożliwiać bezpośrednią adopcję, konfigurację, zarządzanie oraz monitoring z poziomu posiadanej przez Zamawiającego konsoli UniFi Network, bez konieczności zakupu dodatkowego kontrolera, licencji lub odrębnego systemu zarządzania. Wymaganie wynika z konieczności zachowania kompatybilności oraz ujednolicenia istniejącej infrastruktury sieciowej Zamawiającego
	

	Zawartość zestawu
	Zestaw musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia jednego kompletnego połączenia punkt-punkt, w szczególności 2 urządzenia radiowe, 2 adaptery Gigabit PoE, 2 przewody zasilające oraz elementy montażowe przewidziane przez producenta.
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 3 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty


Załącznik nr 4.15

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja – Most sieciowy Punkt-Punkt Typ B - Komplet 2 urządzeń wraz z dwoma zasilaczami/injektorami PoE oraz elementami niezbędnymi do uruchomienia mostu punkt-punkt 
– 1 szt. komplet
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Typ urządzenia
	Bezprzewodowy most sieciowy punkt-punkt (PtP)
	

	Liczba urządzeń
	2 szt. – kompletny zestaw do zestawienia jednego mostu
	

	Główne pasmo transmisji
	60 GHz
	

	Łącze zapasowe
	5 GHz, automatycznie wykorzystywane w przypadku niedostępności łącza 60 GHz
	

	Przepustowość 60 GHz
	minimum 1,7 Gb/s warstwy radiowej
	

	Przepustowość 5 GHz
	minimum 866 Mb/s
	

	Interfejs sieciowy
	minimum 1 × Gigabit Ethernet RJ45 na każde urządzenie
	

	Zasilanie
	PoE
	

	Zasilacze
	2 × adapter/injector Gigabit PoE wraz z przewodami zasilającymi – w komplecie
	

	Tryb pracy
	Punkt-punkt, transparentne połączenie sieci Ethernet pomiędzy lokalizacjami
	

	Zarządzanie
	Centralne zarządzanie i monitoring z posiadanego przez Zamawiającego systemu UniFi Network / UniFi Controller
	

	Integracja
	Urządzenia muszą umożliwiać adopcję do istniejącego, samodzielnie hostowanego środowiska UniFi Network Server Zamawiającego
	

	Montaż
	Elementy umożliwiające montaż i precyzyjne ustawienie urządzeń w zestawie
	

	Zastosowanie
	Połączenie dwóch segmentów infrastruktury LAN bez konieczności wykonywania przewodowego połączenia pomiędzy nimi
	

	Bezpieczeństwo radiowe
	minimum WPA2/AES
	

	Odporność
	urządzenia przystosowane do pracy w warunkach przewidzianych przez producenta dla danego sposobu instalacji
	

	Gwarancja
	minimum 12 miesięcy
	

	Integracja z istniejącą infrastrukturą
	Zamawiający posiada i eksploatuje środowisko zarządzania siecią UniFi Network. Oferowane urządzenia muszą umożliwiać bezpośrednią adopcję, konfigurację, zarządzanie oraz monitoring z poziomu posiadanej przez Zamawiającego konsoli UniFi Network, bez konieczności zakupu dodatkowego kontrolera, licencji lub odrębnego systemu zarządzania. Wymaganie wynika z konieczności zachowania kompatybilności oraz ujednolicenia istniejącej infrastruktury sieciowej Zamawiającego
	

	Zawartość zestawu
	Zestaw musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia jednego kompletnego połączenia punkt-punkt, w szczególności 2 urządzenia radiowe, 2 adaptery Gigabit PoE, 2 przewody zasilające oraz elementy montażowe przewidziane przez producenta.
	




	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty


Załącznik nr 4.16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna - Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej – Typ A – 2 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Typ urządzenia
	Wewnętrzny punkt dostępowy Wi-Fi przeznaczony do montażu ściennego, ze zintegrowanym przełącznikiem Ethernet
	

	Standard Wi-Fi
	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), zgodność wsteczna z 802.11a/b/g/n/ac
	

	Pasma
	Jednoczesna praca 2,4 GHz oraz 5 GHz
	

	MIMO 2,4 GHz
	minimum 2×2 MU-MIMO
	

	MIMO 5 GHz
	minimum 4×4 MU-MIMO
	

	Strumienie przestrzenne
	minimum 6
	

	Maks. szybkość 5 GHz
	minimum 4,8 Gb/s
	

	Maks. szybkość 2,4 GHz
	minimum 573 Mb/s
	

	Szerokość kanału
	do 160 MHz w paśmie 5 GHz
	

	Liczba klientów
	obsługa minimum 250 jednocześnie podłączonych urządzeń
	

	Uplink
	minimum 1× RJ45 Gigabit Ethernet
	

	Switch
	wbudowany przełącznik minimum 4× RJ45 Gigabit Ethernet dostępny dla urządzeń końcowych
	

	PoE Out
	minimum 1 port LAN z możliwością zasilania urządzenia końcowego przez PoE
	

	Zasilanie AP
	PoE / PoE+
	

	Pobór mocy
	maksymalnie 15 W bez obciążenia PoE Out
	

	VLAN
	obsługa IEEE 802.1Q VLAN. Wbudowany przełącznik Ethernet musi umożliwiać konfigurację sieci VLAN na portach LAN urządzenia z poziomu centralnego systemu zarządzania, w celu podłączania urządzeń końcowych należących do różnych logicznych segmentów sieci.
	

	Bezpieczeństwo Wi-Fi
	WPA2/WPA3, WPA-Enterprise
	

	RADIUS
	obsługa uwierzytelniania RADIUS oraz dynamicznego przypisywania VLAN
	

	Roaming
	obsługa 802.11k, 802.11r oraz 802.11v
	

	Band Steering
	wymagany
	

	Mesh
	obsługa bezprzewodowego Mesh
	

	Izolacja
	możliwość izolacji klientów i sieci gościnnej
	

	SSID/BSSID
	minimum 8 BSSID na każde radio
	

	Zarządzanie
	centralne zarządzanie przez posiadaną przez Zamawiającego platformę UniFi Network
	

	Monitoring
	centralny monitoring AP, klientów, wykorzystania pasma, konfiguracji sieci WLAN i VLAN
	

	Montaż
	ścienny, uchwyt montażowy w zestawie
	

	Temperatura pracy
	co najmniej od -30°C do +60°C
	

	Certyfikacja
	minimum CE
	

	Gwarancja
	minimum 12 miesięcy
	

	Integracja z istniejącą infrastrukturą
	Wymagana jest możliwość podłączenia, adopcji, konfiguracji oraz centralnego zarządzania oferowanym urządzeniem z poziomu posiadanej przez Zamawiającego konsoli UniFi lub Omada, bez konieczności zakupu dodatkowego kontrolera, systemu zarządzającego lub dodatkowych licencji.

System musi umożliwiać co najmniej monitoring stanu urządzenia i portów, konfigurację portów oraz przypisywanie sieci VLAN.

Wymaganie wynika z konieczności ujednolicenia infrastruktury sieciowej Zamawiającego oraz wykorzystania posiadanych systemów centralnego zarządzania.
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 2 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty


Załącznik nr 4.17
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk244003399]Specyfikacja techniczna – urządzenia do doposażenia sali konferencyjnej
Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń i akcesoriów AV umożliwiających realizację funkcjonalności przedstawionych na pomocniczym schemacie połączeń sali konferencyjnej. Zamówienie dotyczy wyłącznie dostawy sprzętu, bez usług montażu, konfiguracji, uruchomienia, szkolenia lub testów.
Producent oferowanych urządzeń: ...........................................     Model / oznaczenie: ...........................................

	[bookmark: _Hlk244003455]Cecha / parametr
	Minimalne wymagania techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Przeznaczenie
	Zestaw urządzeń do dystrybucji sygnału AV w sali konferencyjnej o powierzchni ok. 25 m²: prezentacja z komputera sali oraz bezprzewodowa prezentacja z urządzeń gości.
	

	Zakres dostawy
	Co najmniej: matryca HDMI z wyjściem audio, system prezentacji bezprzewodowej, komplet nadajnika i odbiornika HDMI do projektora, niezbędne adaptery i przewody oraz elementy zasilające. Sprzęt sieciowy i sterujący – jeżeli jest konieczny do realizacji wymaganych funkcji i nie jest zapewniony przez Zamawiającego.
	

	Istniejący komputer sali
	Komputer z systemem Windows, z wyjściem HDMI lub DisplayPort; pozostaje własnością Zamawiającego. W razie konieczności dostarczyć aktywny adapter DisplayPort → HDMI o parametrach dostosowanych do toru wideo.
	

	Istniejący telewizor
	Telewizor 65 cali 4K UHD z wejściem HDMI; podłączenie do pierwszego wyjścia matrycy.
	

	Istniejący projektor
	Projektor z wejściem HDMI; sygnał dostarczany z drugiego wyjścia matrycy przez bezprzewodowy przedłużacz HDMI.
	

	Istniejący system audio
	Soundbar z subwooferem wyposażony w wejście optyczne; zapewnienie możliwości podania dźwięku ze źródła wybranego w systemie na wejście optyczne (TOSLINK).
	

	Istniejący zestaw wideokonferencyjny
	Zestaw kamera PTZ + mikrofony/głośnik USB podłączany bezpośrednio do komputera sali. Dostawa obejmuje wyłącznie ewentualne kable/przedłużacze wymagane dla kompatybilności połączeń; bez wymiany zestawu.
	

	Matryca sygnałowa HDMI
	Minimum 2 wejścia HDMI i 2 niezależnie przełączane wyjścia HDMI (2×2), umożliwiające skierowanie dowolnego z minimum dwóch źródeł do każdego wyjścia niezależnie lub jednocześnie do obu wyjść.
	

	Rozdzielczość matrycy
	Obsługa sygnału minimum 3840 × 2160, 60 Hz na wejściach i wyjściach; obsługa HDCP 2.2 lub nowszego i negocjacji/zarządzania EDID.
	

	Ekstrakcja audio
	Wbudowany ekstraktor audio zapewniający wyjście cyfrowe optyczne S/PDIF (TOSLINK) do istniejącego soundbara; obsługa sygnału PCM stereo. Dopuszczalny zewnętrzny ekstraktor dostarczony w komplecie, jeśli gwarantuje tę samą funkcjonalność.
	

	Sterowanie matrycą
	Zmiana źródeł dla każdego wyjścia poprzez panel urządzenia lub pilot; możliwość integracji ze sterowaniem zdalnym przez IP/RS-232/IR albo funkcjonalnie równoważny interfejs.
	

	Bezprzewodowa prezentacja – źródła
	Dedykowany odbiornik obrazu z wyjściem HDMI, umożliwiający prezentowanie ekranu z laptopów Windows i macOS oraz urządzeń mobilnych Android/iOS bez podłączania przewodu sygnałowego do odbiornika. Obsługa popularnych standardów projekcji ekranu, np. Miracast/AirPlay lub funkcjonalnie równoważnych.
	

	Bezprzewodowa prezentacja – parametry
	Wyjście HDMI kompatybilne z matrycą; obsługa prezentacji minimum Full HD 1920 × 1080; możliwość pracy w wydzielonej sieci Wi-Fi i zabezpieczenia dostępu użytkowników kodem PIN lub mechanizmem równoważnym.
	

	Podłączenie do matrycy
	Wejście HDMI 1: komputer sali. Wejście HDMI 2: odbiornik bezprzewodowego systemu prezentacji. Rozwiązanie musi realizować wszystkie cztery tryby pracy opisane poniżej.
	

	Dodatkowe przyłącze przewodowe BYOD
	Jeżeli oferowane rozwiązanie zapewnia także HDMI/USB-C dla laptopa gościa, dostarczyć odpowiedni przełącznik źródeł lub zastosować matrycę z większą liczbą wejść – bez konieczności przepinania stałych połączeń. Przyłącze przewodowe jest opcjonalne i nie zastępuje obowiązkowej prezentacji bezprzewodowej.
	

	Bezprzewodowe HDMI do projektora
	Komplet nadajnik TX + odbiornik RX do bezprzewodowego przekazania sygnału z wyjścia HDMI matrycy do wejścia HDMI istniejącego projektora, bez konieczności prowadzenia przewodu HDMI przez pomieszczenie.
	

	Parametry bezprzewodowego HDMI
	Obsługa minimum 1920 × 1080 przy 60 Hz, zasięg deklarowany przez producenta minimum 20 m wewnątrz pomieszczeń, opóźnienie nie większe niż 150 ms; automatyczne zestawianie łącza po uruchomieniu.
	

	Sieć dla prezentacji
	Możliwość podłączenia odbiornika prezentacji do LAN oraz korzystania przez gości z wydzielonej sieci Wi-Fi (np. SSID KONFERENCJA / VLAN 60). Urządzenie nie może wymagać dostępu gości do produkcyjnej sieci wewnętrznej lub serwerów.
	

	Urządzenia sieciowe
	Punkt dostępowy Wi-Fi i przełącznik PoE, jeśli są oferowane lub wymagane do działania systemu, muszą obsługiwać wydzieloną sieć gościnną/VLAN i połączenie systemu prezentacji. Nie wymaga się ich ponownej dostawy, jeśli Zamawiający dysponuje już zgodnymi elementami.
	

	Sterowanie urządzeniami AV
	Możliwość lokalnego sterowania matrycą oraz zdalnego sterowania urządzeniami za pomocą kompatybilnego nadajnika IR sterowanego po IP lub rozwiązania równoważnego – w zakresie obsługiwanych funkcji urządzeń istniejących. Jeśli potrzebny jest dodatkowy kontroler IR, uwzględnić go w dostawie.
	

	Tryb 1 – komputer sali
	Obraz z komputera sali jednocześnie na telewizorze i projektorze oraz audio na istniejącym soundbarze.
	

	Tryb 2 – prezentacja gościa
	Obraz z bezprzewodowego systemu prezentacji jednocześnie na telewizorze i projektorze, z możliwością odtwarzania audio przez soundbar.
	

	Tryb 3 – mieszany A
	Obraz z komputera sali na telewizorze, a obraz prezentacji gościa na projektorze.
	

	Tryb 4 – mieszany B
	Obraz prezentacji gościa na telewizorze, a obraz z komputera sali na projektorze.
	

	Obsługa użytkownika
	Przełączanie trybów i źródeł bez fizycznego przełączania kabli za urządzeniami; czytelne oznaczenie wejść i funkcji sterujących.
	

	Przewody i akcesoria
	W komplecie wszystkie przewody HDMI, przewód optyczny TOSLINK, wymagane adaptery DP/HDMI, przewody USB (jeśli niezbędne), zasilacze i niezbędne drobne akcesoria; przewody o parametrach pozwalających uzyskać wymaganą rozdzielczość i częstotliwość.
	

	Kompatybilność
	Urządzenia muszą być kompatybilne wzajemnie i z wyposażeniem istniejącym w sali. Elementy dodatkowe konieczne do realizacji opisanych funkcji należy ująć w cenie dostawy.
	

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia.
	

	Charakter zamówienia
	Dostawa sprzętu i akcesoriów; bez montażu, okablowania instalacyjnego w pomieszczeniu, konfiguracji sieci, uruchomienia, testów odbiorowych, szkoleń i innych usług.
	


Postanowienia dotyczące schematu
Załączony schemat połączeń jest poglądowy i przedstawia wymaganą funkcjonalność. Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne oraz urządzenia równoważne, pod warunkiem zapewnienia co najmniej opisanych parametrów i wszystkich czterech trybów pracy. Oferent powinien podać producenta i model proponowanych urządzeń w ofercie.
Wskazane wyposażenie istniejące służy wyłącznie określeniu warunków kompatybilności i nie stanowi przedmiotu dostawy.





	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	




Oświadczamy, że oferowany sprzęt spełnia powyższe wymagania.
Data i podpis osoby upoważnionej: ........................................................................................


[image: ]
Załącznik nr 4.18
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna - Pamięć Ram Typ A - 6 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Przedmiot zamówienia
	Dostawa pamięci RAM umożliwiającej rozszerzenie laptopa Dell Vostro 15 3510 z 8 GB do minimum 16 GB RAM
	

	Kompatybilność
	Pamięć w pełni kompatybilna z laptopem Dell Vostro 15 3510
	

	Docelowa pojemność RAM
	Minimum 16 GB pamięci operacyjnej po rozbudowie
	

	Typ pamięci
	DDR4 SO-DIMM
	

	Standard modułu
	260-pin SO-DIMM
	

	Prędkość pamięci
	Minimum 2666 MHz; dopuszczalne 3200 MHz pod warunkiem pełnej kompatybilności z urządzeniem
	

	Napięcie
	1,2 V
	

	Typ pamięci
	Non-ECC, unbuffered
	

	Konfiguracja
	Moduł lub zestaw modułów umożliwiający uzyskanie łącznie minimum 16 GB RAM
	

	Preferowana konfiguracja
	2 × 8 GB DDR4 SO-DIMM lub rozwiązanie równoważne zapewniające minimum 16 GB i pełną kompatybilność
	

	Zgodność modułów
	W przypadku zastosowania dwóch modułów powinny posiadać zgodne parametry pojemności, taktowania i organizacji pamięci
	

	Stan modułów
	Fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane
	

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	

	Kompletność dostawy
	Cena musi obejmować wszystkie moduły pamięci niezbędne do uzyskania minimum 16 GB RAM
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 6 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty


Załącznik nr 4.19
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna - Pamięć Ram Typ B - 5 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Przedmiot zamówienia
	Dostawa pamięci RAM umożliwiającej rozszerzenie komputera Dell Vostro 3710 z 8 GB do minimum 16 GB RAM
	

	Kompatybilność
	Pamięć w pełni kompatybilna z komputerem Dell Vostro 3710
	

	Docelowa pojemność RAM
	Minimum 16 GB pamięci operacyjnej po rozbudowie
	

	Typ pamięci
	DDR4 UDIMM
	

	Prędkość pamięci
	3200 MHz
	

	Konfiguracja
	Moduł lub zestaw modułów umożliwiający uzyskanie łącznie minimum 16 GB RAM
	

	Preferowana konfiguracja
	2 × 8 GB DDR4 3200 MHz UDIMM lub rozwiązanie równoważne zapewniające minimum 16 GB i pełną kompatybilność
	

	Tryb pracy
	Obsługa pracy dwukanałowej w przypadku zastosowania dwóch kompatybilnych modułów
	

	Typ pamięci
	Non-ECC, unbuffered
	

	Zgodność modułów
	W przypadku zastosowania dwóch modułów powinny posiadać zgodne parametry pojemności, taktowania i organizacji pamięci
	

	Stan modułów
	Fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane
	

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	

	Kompletność dostawy
	Cena musi obejmować wszystkie moduły pamięci niezbędne do uzyskania minimum 16 GB RAM
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 5 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty



Załącznik nr 4.20
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna – Licencja na oprogramowanie biurowe Typ A – 20 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Typ licencji
	Subskrypcja Microsoft 365 Business Standard lub rozwiązanie równoważne
	

	Okres licencji
	12 miesięcy
	

	Licencjonowanie
	Licencja przypisana do użytkownika
	

	Tenant
	Licencja musi umożliwiać dodanie do istniejącego tenantu Microsoft 365 Zamawiającego
	

	Zarządzanie
	Licencja musi być widoczna i możliwa do przypisania użytkownikowi z poziomu panelu administracyjnego organizacji
	

	Aplikacje desktopowe
	Word, Excel, PowerPoint, Outlook oraz pozostałe aplikacje dostępne w ramach Microsoft 365 Business Standard
	

	Instalacja lokalna
	Możliwość instalacji aplikacji Microsoft 365 na komputerach PC/Mac
	

	Liczba urządzeń
	Możliwość instalacji przez jednego użytkownika na maks. 5 komputerach PC/Mac, 5 tabletach i 5 urządzeniach mobilnych
	

	Poczta
	Exchange Online – skrzynka pocztowa użytkownika
	

	OneDrive
	minimum 1 TB przestrzeni na użytkownika
	

	SharePoint
	dostęp do usług SharePoint Online
	

	Teams
	dostęp do Microsoft Teams
	

	Aktualizacje
	Dostęp do aktualnych wersji aplikacji i aktualizacji przez cały okres obowiązywania subskrypcji
	

	Język
	obsługa języka polskiego
	

	Zastosowanie
	licencja przeznaczona do użytku komercyjnego/organizacyjnego
	

	Dystrybucja
	licencja pochodząca z legalnego kanału dystrybucji Microsoft
	

	Okres obowiązywania
	pełne 12 miesięcy od daty uruchomienia subskrypcji lub rozpoczęcia okresu licencyjnego
	

	Dostawa
	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia licencji w sposób umożliwiający jej przypisanie do istniejącego tenantu Microsoft 365 Zamawiającego. Dostawa nie może powodować utworzenia nowego, niezależnego tenantu Microsoft 365 ani wymagać migracji istniejących kont użytkowników, poczty lub danych.

Licencja musi zostać udostępniona w istniejącym środowisku Zamawiającego i umożliwiać jej przypisanie wskazanemu użytkownikowi przez administratora tenantu.
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 20 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty


Załącznik nr 4.21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna – Licencja na oprogramowanie Zabezpieczające Typ A – 30 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Wymaganie 1
	Licencja musi:umożliwiać objęcie ochroną 1 dodatkowego stanowiska komputerowego,
	

	Wymaganie 2
	zostać przypisana do istniejącego środowiska/licencji Zamawiającego,
	

	Wymaganie 3
	umożliwiać centralne zarządzanie urządzeniem z obecnie wykorzystywanej przez Zamawiającego konsoli ESET PROTECT,
	

	Wymaganie 4
	zapewniać dostęp do funkcjonalności co najmniej odpowiadających posiadanemu pakietowi ESET PROTECT Advanced,
	

	Wymaganie 5
	posiadać okres obowiązywania dostosowany do terminu ważności obecnej licencji Zamawiającego albo obejmować okres wskazany przez Zamawiającego,
	

	Wymaganie 6
	nie wymagać wdrożenia dodatkowej konsoli administracyjnej ani odrębnego systemu zarządzania bezpieczeństwem.
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 30 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty


Załącznik nr 4.22
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna - Filtr prywatyzujący - 2 szt.
Producent: ........................................................................     Model / oznaczenie: ........................................................................
	Cecha / parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Przekątna
	15,6"
	

	Proporcje
	16:9
	

	Wymiary części filtrującej
	Około 345 × 194 mm
	

	Typ
	Filtr prywatyzujący dwukierunkowy
	

	Kąt widzenia
	Około 60° (±30° od osi ekranu)
	

	Montaż
	Zdejmowany, za pomocą uchwytów lub pasków samoprzylepnych
	

	Powierzchnia
	Matowa, ograniczająca odblaski
	



	Cena za 1 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł
	

	Łączna Kwota za: 2 szt.
	Netto w zł
	

	
	Brutto w zł.
	



Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania wskazane w tabeli.
.....................................................................................
Data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty



Opis przedmiotu zamówienia
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HOMI (obraz i dwiek) = Istniejace wyposaenie
DisplayPort (obraz) - (Miracast / AirPlay / Google Cast) (obecne w sali)
——» USB (dane) & ....))) Transmisja bezprzewodowa Elementy do zakupu
—— Audio (TOSLINK / AUX) (IR/ wideo) (w ramach OPZ)




